Varnostno opozorilo za Mokro suhi sesalnik Robox GT-804 Pro
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila in napravo uporabljajte izključno skladno z njenim namenom.
· Sesalnik je namenjen samo gospodinjski uporabi v notranjih prostorih in čiščenju trdih talnih površin. 
· Naprave, polnilne postaje, napajalnika ali električnih priključkov se ne dotikajte z mokrimi rokami. 
· Za polnjenje uporabljajte samo priloženi oziroma s strani proizvajalca odobreni napajalnik. 
· Ne uporabljajte naprave, če so kabel, napajalnik, polnilna postaja ali ohišje poškodovani. 
· Ne sesajte vročih ali gorečih predmetov, ostrih delcev, stekla, gradbenega prahu, vnetljivih tekočin, goriv, alkohola, barv, topil, kislin ali drugih nevarnih snovi. 
· Naprave ne potapljajte v vodo in je ne izpirajte pod tekočo vodo. Rezervoarja in odstranljive dele čistite skladno z navodili. 
· Uporabljajte le primerna, nizkopeneča čistilna sredstva v priporočeni količini. Prekomerna količina pene lahko poškoduje motor. 
· Pred čiščenjem, vzdrževanjem, odstranjevanjem valjčne krtače ali praznjenjem rezervoarja napravo izklopite. 
· Po vsaki uporabi izpraznite in očistite rezervoar za umazano vodo. 
· Lase, prste, ohlapna oblačila in druge predmete držite stran od sesalne odprtine in vrteče se krtače. 
· Napravo hranite zunaj dosega otrok, na suhem mestu, zaščiteno pred zmrzaljo, vročino in neposredno sončno svetlobo. 
· Če opazite nenavaden hrup, vonj, pregrevanje, zmanjšano sesalno moč ali drugo nepravilnost, napravo takoj izklopite in se obrnite na pooblaščeni servis. 
· Naprave ne razstavljajte in je ne popravljajte sami. 
· Izrabljene baterije ne odlagajte med gospodinjske odpadke, temveč jo oddajte na ustreznem zbirnem mestu. 
Podrobna varnostna navodila so navedena v uporabniškem priročniku izdelka Robox GT-804 Pro.
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